**扬泰机场空港宾馆高清网络监控配置单(外围)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目**  **产品名称** | **型号参数** | **数量** |
| 室外球机 | **大华DH-SD6C84E-GN**超低照度30倍宽动态400万H.265高清红外球 | 16套 |
| 室外围墙高清枪机 | **大华DH-IPC-HFW4436M-I2**超低照度宽动态400万色彩逼真无噪点（车牌 面部特征一览无遗） | 8台 |
| 网络NVR视频服务器 | 大华DH-NVR808-32-HD 32路主机4K网络高清监控主机 | 1套 |
| 落地机柜 | 网络交换机 主机 落地机柜38度恒温 | 2套 |
| 网络交换机8口 | H3C SMB-S1208千兆高速交换机 | 4套 |
| 网络交换机24口 | H3C SMB-S1224RV2千兆高速交换机 | 1台 |
| 主机硬盘 | 4T监控专用日立硬盘 | 4块 |
| 8路光端机 | 大华DH-5018单模光转网接口光端机 | 2套 |
| 2路光端机 | 大华DH-5002单模光转网接口光端机 | 5对 |
| 光纤 | 8芯室外专用防水单模 | 800米 |
| 光纤熔接尾纤+跳线 | 电信定制 | 5套 |
| 光纤熔接 | 含熔接盒 | 5点 |
| 电源线 | 室外专用3X1.5防水主电缆 | 500米 |
| 网络线缆 | 通鼎电信专用超6类网络缆 | 3箱 |
| 摄像机电源 | 12V10A开关电源 | 10个 |
| 插线板 | 机房包括室外箱里标配 | 5个 |
| 机房箱柜 | 室内挂墙 | 6个 |
| 室外转接箱 | 落地与挂杆 室外防雨设备箱30X40 | 8只 |
| 室外立杆 | 定制一球叁固定高度3.6M | 16根 |
| 施工费 |  |  |
| 辅材 | 管子开路辅材等 | 1批 |
| 砌井 |  | 10个 |
| 操作台 | 双联1.5米定制 | 1套 |
| 显示设备 | 创维42寸监控专用监视器M42LA | 1台 |
|  | 设备必须保修3年，24小时内上门维修 |  |