**扬州泰州国际机场机场周边生态环境治理招标文件**

扬州泰州国际机场采用自主招标方式治理机场周边生态环境项目的养护招标，现邀请有意向且满足资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

**一、项目内容**

1.招标内容：机场内楼宇附近易吸引鸟类栖息、筑巢的竹林砍伐；机坪南侧围界外150亩预留地堆土灌木清理与平整、鸟网的架设；机坪南侧围界外农田附近水塘边灌木清理与赔青

2.招标限价（含税）：20万元 （含竹林、灌木砍除与清理、土堆平整、鸟网安装、税金、等一切费用） 。

二、**合格投标人资格要求**

1.投标人须为注册资本不小于100万元人民币的独立法人，营业执照经营范围包含投标

内容。（ 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（提供加载有统一社会信用代码的营业执照或其他证明合法身份的文件复印件。）。

2.投标人需在接到招标人通知2小时内到达施工地点。（须提供承诺函作为合同附件，格式自拟）。

3. 在经营活动中3年无重大违法记录（提供“信用中国”网站的查询信息截图，打印加盖公章）。

4.本项目不接受联合投标。（提供营业执照复印件并加盖公章）。

**三、项目内容及要求**

|  |
| --- |
| **停机坪南侧围界外150亩预留地及周边区域环境维护整治报价清单** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 单价含税 | 总价含税 |
|
| 1 | 预留地清除除杂草、土堆平整 | 150亩（99900平方米）机械清除杂树、杂草与土堆平整。 | ㎡ | 99900 |  |   |
| 2 | 鸟网 | 15\*5米（4\*4cm) | 张 | 260 |   |   |
| 3 | 网杆 | 1、网杆材料、种类、规格：3cm\*5cm\*0.12cm方钢2、网杆高度：600cm（地下50cm | 根 | 330 |   |  |
| 4 | 鸟网安装费 | 15\*5米（4\*4cm)260张 | m | 3900 |   |   |
| 5 | 网杆安装费 | 机械加人工配合 | 套 | 330 |  |  |
| 6 | 围界外水塘灌木清除 | 机械清除杂树、杂草与农田作物损害赔偿 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 竹林砍除 | 淡竹砍除费用（含运出清除） | 株 | 25000 |  |  |
| 增值税税率 | % |
| 含税总价：（元） |  |

**四、评标方法**

1.评审办法：综合评分法。(含税)

2.投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的物资清单中的计量单位、数量的。

（6）未满足招标文件技术要求中所有条款的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（9）超过项目招标限价的（如有）。

**五、中标及合同授予**

1. 确定中标人后，招标人以电话通知方式或书面通知中标人，并签订具体的项目合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。
2. 中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格。招标方可通知第二候选单位中标。
3. 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格，且该投标人将被列入不诚信单位名单。
4. 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。
5. 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

**六、现场勘测**

1. 现场勘查（咨询）时间：2022年 5月16日，上午9：30-11:30。
2. 供货现场情况、交通运输情况、环境保护要求、进出机场周边区内条件等影响因素由投标人自行前往现场踏勘了解，如投标人未按时现场勘测，则视为已充分了解项目需求。
3. 现场勘查（咨询）联系人：张工 ；联系电话：0514-86100249 。

**七、合同条款格式**

详见附件二

**八、投标文件的组成**

1.投标文件组成：详见附件三

2.投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

3.投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4.开标前须将投标文件按通知要求递交至指定开标地点，开标约定时间之后递交无效。

**九、评标方法及评分细则**

详见附件一

**附件一、评标方法及评分细则**

评标按两阶段进行：初步评审和详细评审。

（一）初步评审（符合性审查）

初步评审（符合性审查）是指评标委员会审查每个投标人及每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。评标委员会将仅对在实质上响应招标文件要求的合格投标（有效）文件进行评估和比较。

（二）详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会将根据下述评分细则对其进行详细评审及打分。本次评标采用综合评分法，满分100分，由评标委员会根据评标细则，对合格投标人的投标文件作出综合评价并量化打分，按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐合格的中标候选人。

评分细则如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| 1 | 价格 | 45分 | 以所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（如果有效投标报价大于等于7家，则去掉一个最高价和一个最低价后计算评标基准价）。各投标人的有效投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的得45分，每高于基准价1%的扣1分，每低于基准价1%的扣0.5分，不足1%的按照插入法计算得分。注：如各投标人提供的增值税专用发票税率不一致时，统一按不含税价格计算价格得分。 |
| 2 | 技术方案 | 18分 | 根据方案中的杂树、杂草清除、土堆平整及鸟网安装管理制度完善性、程序规范性、责任明确性、方案可操作性、安装档案管理制度、安全文明措施等进行综合评价，满分12分。由评委酌情打分。优（10-12）分，良（6-9）分，一般（1-5）分，差不得分。 |
| 应急突发事件（如自然灾害、事故灾害等），根据投标人提供安全保障措施、应急处置方案酌情评分 ，满分6分。由评委酌情打分。优6分，良3分，差不得分。 |
| 3 | 综合实力 | 16分 | 人员配备方案：本项目服务工作需要至少安排8名安装人员。投标人每额外多提供一名安装人员得2分，满分16分； 注：人员必须为本单位养护人员，需提供上述人员本单位人身意外伤害保险合同复印件加盖投标人公章。**（开标时均须提供上述证明资料原件，无原件不得分。）** |
| 6分 | 投标人配备0.5吨及以上货车一辆得6分（货车不得改装，改装不予认可）。注：**以上车辆设备为投标单位的自有设备，须提供行驶证原件及采购发票或有效的自有使用权的证明文件，开标时均须提供原件，无原件不得分。** |
| 4 | 本地化服务 | 10分 |  能够提供环境整治区域所在地村委会矛盾协调证明得10分。 |
| 5 | 售后服务 | 5分 | 因机场工作的特殊性，为了确保本安装项目及时处理应急任务的完成，保证机械、设备、人员调配及时到位，确保急难险重任务完成。接到采购人服务通知，能够 30分钟内到达进行处理的得5分；能够在1小时内到达进行处理的得3分；能够在2小时内到达进行处理的得1分，其余不得分。**（须提供合理且切实可行的响应路线图的路线图，承诺函原件加盖投标人公章）** |

（三）计分办法

（1）评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

（2）各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

（3）各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

（4）评标委员会根据投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐中标候选人。

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

 2022年5月12日

 **附件二：合同条款格式**

**停机坪南侧围界外150亩预留地及周边区域环境维护整治合同** 编号：

甲方：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

乙方：

 依照《民法典》等相关法律法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工协商一致，签订本合同。

**一、工程概况**

1、工程名称：停机坪南侧围界外150亩预留地及周边区域环境维护整治

2、工程地点：扬州泰州国际机场周边

3、工程内容：机场内楼宇附近易吸引鸟类栖息、筑巢的竹林砍伐；机坪南侧围界外150亩预留地堆土灌木清理与平整、鸟网的架设；机坪南侧围界外农田附近水塘边灌木清理与赔青。

二、承包结算办法

1、合同期： 年 月 日至 年 月 日

2、合同金额：中标价为￥ 元（此价含清理、安装、维护、税金、等一切相关工程费用），固定单价包干，最终工程价按更换的实际数量结算。

工程结束经验收与审计结束后并开具增值税专用发票（税率 %），15个工作日内付至审定价的70%，工程竣工验收合格后满6个月，无质量问题，15天内付清余款。

三、双方的权利和义务

 （一）甲方责任

1．机坪南侧围界外150亩预留地堆土灌木清理与平整、鸟网的架设安装不合要求，施工粗放的，甲方有权督促乙方返工，直至合格为止。

2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为乙方施工更改和工程结算的依据。

3、负责组织工程验收。

 （二）乙方责任

1、在合同签定后七日内乙方负责将甲方提供的施工要求进行优化、完善，交甲方审定，同时提交施工组织计划交与甲方审定。

2、按照经甲方审定的施工要求进行施工、设备及材料采购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。

3、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到安全、文明施工，并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。

4、乙方在施工过程中须注意安全，发生任何安全事故和意外事故概由乙方自负，甲方不承担任何责任。

5、乙方每月拦鸟网、网杆维护不少于一次。

四、工程质量标准

工程质量标准：符合国家及行业规范标准。

五、工程验收

1、乙方在规定的期限内完成鸟网、网杆更换与安装，由乙方以书面的形式向甲方提出工程验收申请，甲方应在一周内确认验收时间并组织竣工验收。

2、拦鸟网需安装牢固并与其保持一致。

3、工程质量应符合检验评定合格标准，双方签字确认，验收合格。

六、违约责任

1.本合同一经签订，任何一方均无权擅自终止合同（不可抗自然因素及合同约定情形除外），擅自终止方负全部责任。

2.乙方逾期施工时间按周为单位计算，每逾期一周施工，乙方应向甲方支付合同款的千分之三违约金，乙方超过约定期一月未完工，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方由此造成的损失；甲方逾期付款的时间按周为单位计算，每逾期一周付款，甲方应向乙方支付合同款的千分之三违约金。

3.如甲方发现乙方提供的所有设备/物资不是原厂正品，乙方必须无条件更换正品并接受甲方的退货，甲方有权终止合同，由此造成的直接损失由乙方承担，并且乙方赔偿甲方20％合同款。

4.乙方负责对现场施工人员进行安全管理，如出现安全事故，全部由乙方负责处理及赔偿。

七、争议的解决方式

双方友好协商，如协商不成可诉至甲方当地人民法院。

八、本合同的生效

 1、 本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收并结清工程尾款后失效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

附件：中标工程量清单

[以下无正文]

甲方：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 乙方：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

签订时间：年 月 日

**附件三：投标文件组成**

一、投标函（格式附后）

二、报价清单（格式附后）

三、法定代表人授权书（格式附后）

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、为了证明投标文件能最大限度的满足招标文件要求提供的材料（结合评分办法和评分内容和要求中相关内容进行细化）

六、投标人认为应提交的其它材料

**一、投标函（格式）**

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

 （投标人全称）授权 （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的 （项目名称）的有关活动，为此：

1. 提供投标文件规定的全部投标文件（正本 份，副本 份）。
2. 提供按招标文件要求的投标报价为人民币（大写） 元（RMB: ）（详见报价清单）。
3. 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。
4. 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。
5. 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。
6. 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。
7. 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。
8. 我方承诺：本项目质保期 个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。
9. 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）： ；邮件地址： 。

 投标人名称（盖章）：

 投标人代表（签字）：

 日 期：

**二、报价清单（格式）**

项目名称：

|  |
| --- |
| **停机坪南侧围界外150亩预留地及周边区域环境维护整治报价清单** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 单价含税 | 合价含税 |
|
| 1 | 预留地清除除杂草、土堆平整 | 150亩（99900平方米）机械清除杂树、杂草与土堆平整。 | ㎡ | 99900 |  |   |
| 2 | 鸟网 | 15\*5米（4\*4cm) | 张 | 260 |   |   |
| 3 | 网杆 | 1、网杆材料、种类、规格：3cm\*5cm\*0.12cm方钢2、网杆高度：600cm（地下50cm | 根 | 330 |   |  |
| 4 | 鸟网安装费 | 15\*5米（4\*4cm)260张 | m | 3900 |   |   |
| 5 | 网杆安装费 | 机械加人工配合 | 套 | 330 |  |  |
| 6 | 围界外水塘灌木清除 | 机械清除杂树、杂草与农田作物损害赔偿 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 竹林砍除 | 淡竹砍除费用（含运出清除） | 株 | 25000 |  |  |
| 增值税税率 | % |
| 含税总价：（元） |  |

注： 型号及配置参数需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

投标人授权代表签字

投标人全称（盖章）

**三、法定代表人授权书（格式）**

 本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

注：投标人非法定代表人签署文件，须提供授权书。

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

**五、为了证明投标文件能最大限度的满足招标文件要求提供的材料（结合评分办法和评分内容和要求中相关内容进行细化）**

1、技术方案

2、综合实力

3、本地化服务

4、售后服务

六、投标人认为应提交的其它材料

**投标确认函**

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司:

本单位将参加贵公司于 年 月 日至 年 月 日发布的 项目的投标，特此函确认。

　法定代表人或授权委托人签字：

盖章：

 日期： 年 月 日

**投标人信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| \*单位名称 |  |
| \*单位地址 |  |
| \*法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| \*单位电话 |  | 传真号码 |  |
| \*项目联系人 |  | \*邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | \*联系人手机 |  |
| \*所投项目名称 |  |

**投标人须知：**

**1.请投标人如实填写以上信息（“\*”为必填内容）。**

**2.招标人将以电话（短信息）或电子邮件的形式通知具体开标时间及地点，请注意查收并予以回复（不回复者视为自动放弃投标处理）。**

**3.投标确认函递交方式：（1）现场递交；（2）扫描件发送至**yztzairport@163.com**邮箱；（3）邮政或顺丰邮寄（以快递签收日期为准）。**